# Date tehnice

Lampă cu acumulator |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 18
Putere nominală maximă | W | 21
Durată aproximativă de iluminare | min/Ah | 50
Flux luminos total maxim | lm | 1.900
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiA) şi al depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Clasa de protecţie |  | / III

A)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

Redarea culorilor obiectelor iluminate poate fi falsificată.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.