# Dados técnicos

Lanterna sem fio |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 18
Potência nominal absorvida máx. | W | 21
Tempo de iluminação, aprox. | min/Ah | 50
Fluxo luminoso total, máx. | lm | 1 900
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoA) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Classe de proteção |  | / III

A)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

A reprodução das cores dos objetos iluminados pode não corresponder à cor real.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.