# Mise en marche

##

Sortez avec précaution le pied (5) et posez la lampe sans-fil sur le sol. Veillez à une bonne stabilité.

##

Le raccord de trépied (7) permet de visser la lampe sans-fil sur un trépied.

Fixez la lampe sans-fil sur le trépied. Assurez-vous que la lampe sans-fil ne risque pas de se dévisser et/ou tomber.

Veillez à une bonne stabilité du trépied.

##

La tête de lampe (4) est fixée à la poignée (8). La tête de lampe peut être réglée dans cinq positions à l’aide de la poignée.

##

Pour mettre en marche la lampe sans-fil, appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1).

Pour éteindre la lampe sans-fil, appuyez à nouveau sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1).

##

Pour allumer la lampe sans-fil avec la luminosité maximale, appuyez brièvement sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1). Pour modifier la luminosité (réglable dans 2 positions), maintenez l’interrupteur Marche/Arrêt (1) actionné jusqu’à obtenir la luminosité souhaitée.

##

Dès que la température de fonctionnement maximale admissible est dépassée, la lampe sans-fil s’éteint. Laissez refroidir la lampe sans-fil et remettez-la en marche.