# Dane techniczne

Lampa akumulatorowa |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Maks. moc nominalna | W | 21
Czas świecenia, ok. | min/Ah | 50
Całkowity strumień świetlny, maks. | lm | 1 900
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyA) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Klasa ochrony |  | / III

A)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Możliwe jest zafałszowanie odwzorowania kolorów oświetlanych obiektów.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.