# Technické údaje

Akumulátorové svietidlo |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Menovité napätie | V= | 18
Max. menovitý príkon | W | 21
Čas svietenia, cca | min/Ah | 50
Celkový svetelný tok, max. | lm | 1 900
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeA) a pri skladovaní | °C | –20 až +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Trieda ochrany |  | / III

A)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Farby osvetlených objektov môžu byť skreslené.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.