# Іске қосу

##

Тіреуіш аяқты (5) абайлап ашып, аккумуляторлық шамды түбіне қойыңыз. Берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

##

Штатив бекіткішінің (7) көмегімен шамды штативке бұрап бекітуге болады.

Шамды штативке мықтап бекітіңіз. Шамның босап және/немесе құлап кетпейтініне көз жеткізіңіз.

Штативтің берік орнатылғанына көз жеткізіңіз.

##

(4) жарық басы (8) тұтқасында бекітілген. Жарық басын тұтқа көмегімен бес күйде реттеу керек.

##

Аккумуляторлық шамды іске қосу үшін ажыратқышты (1) басыңыз.

Аккумуляторлық шамды өшіру үшін ажыратқышты (1) қайтадан басыңыз.

##

Қосқыш/өшіргішті (1) қысқа басып, аккумуляторлық фонарьді максималды жарықтықпен қосыңыз. Керекті жарық көлемі жетілгенше қосқыш/өшіргішті (1) 2 басқышта басып, ұстап жарықтықты сәйкестендіріңіз.

##

Егер жұмыс температурасы рұқсат етілген шамадан асып кетсе, онда акккумуляторлық шам өшеді. Аккумуляторлық фонарьды суытып қайта қосыңыз.