# Ingebruikname

##

Klap de standvoet (5) voorzichtig uit en zet de acculamp op de grond. Zorg dat de lamp stevig staat.

##

Met de statiefopname (7) kunt u de acculamp op een statief schroeven.

Verbind de acculamp stevig met het statief. Zorg ervoor dat de acculamp niet kan losraken en/of omlaag kan vallen.

Zorg dat het statief stabiel staat.

##

De lampkop (4) is op de draaggreep (8) bevestigd. De lampkop kan met behulp van de draaggreep in vijf posities ingesteld worden.

##

Druk voor ingebruikname van de acculamp op de aan/uit-schakelaar (1).

Om de acculamp uit te schakelen, drukt u opnieuw op de aan/uit-schakelaar (1).

##

Druk kort op de aan/uit-schakelaar (1) om de acculamp met maximale helderheid in te schakelen. Houd voor het aanpassen van de helderheid in 2 standen de aan/uit-schakelaar (1) ingedrukt tot de gewenste helderheid bereikt is.

##

Bij overschrijding van de toegestane gebruikstemperatuur wordt de acculamp uitgeschakeld. Laat de acculamp afkoelen en schakel deze weer in.