# Tehnički podaci

Baterijska lampa |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominalni napon | V= | 18
Maks. nominalna ulazna snaga | W | 21
Trajanje gorenja, otpr. | min/Ah | 50
Ukupni svetlosni fluks, maks. | lm | 1 900
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduA) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Klasa zaštite |  | / III

A)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Reprodukcija boje osvetljenih objekata može da bude pogrešna.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.