# Технички податоци

Батериски светилки |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинален напон | V= | 18
Макс. номинална јачина | W | 21
Времетраење на светлината, околу | min/Ah | 50
Макс. вкупен светлосен флукс | Im | 1 900
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работењеA) и при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Класа на заштита |  | / III

A)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Одблесокот на осветлените објекти може да биде со лажна боја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.