# Dati tecnici

Torcia a batteria |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensione nominale | V= | 18
Potenza assorbita nominale, max. | W | 21
Autonomia, circa | min/Ah | 50
Flusso luminoso totale, max. | lm | 1900
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoA) e in caso di magazzinaggio | °C | −20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatterie consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Classe di protezione |  | / III

A)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

La riproduzione a colori degli oggetti illuminati può subire alterazioni.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.