# Technische Daten

Akku-Leuchte |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nennspannung | V= | 18
max. Nennaufnahmeleistung | W | 21
Leuchtdauer, ca. | min/Ah | 50
Gesamtlichtstrom, max. | lm | 1 900
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebA) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Schutzklasse |  | /III

A)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Die Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte kann verfälscht werden.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.