# Uruchamianie

##

Ostrożnie odchylić stopkę (5), a następnie ustawić lampę akumulatorową na podłożu. Należy zwrócić uwagę na bezpieczną pozycję.

##

Za pomocą przyłącza statywu (7) można zamocować lampę na statywie.

Należy mocno przykręcić lampę do statywu. Upewnić się, że lampa nie odłączy się i/lub nie spadnie.

Należy zwrócić uwagę, aby statyw znajdował się w stabilnej pozycji.

##

Głowica lampy (4) jest zamocowana do uchwytu transportowego (8) . Za pomocą uchwytu transportowego głowicę lampy można ustawić w pięciu pozycjach.

##

Aby włączyć lampę akumulatorową, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (1).

Aby wyłączyć, lampę akumulatorową, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (1).

##

Nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik (1), aby włączyć lampę akumulatorową z maksymalną jasnością. Aby dopasować stopień jasności (dostępne są 2 stopnie), należy tak długo trzymać wciśnięty włącznik/wyłącznik (1), aż żądany stopień jasności zostanie osiągnięty.

##

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy lampa akumulatorowa wyłącza się. Odczekać, aż lampa akumulatorowa ochłodzi się i ponownie włączyć lampę.