# Teknik veriler

Akülü fener |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Anma gerilimi | V= | 18
maks. giriş gücü | W | 21
Aydınlatma süresi, yak. | dak/Ah | 50
Toplam ışık akısı, maks. | lm | 1 900
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
İşletim sırasındaA) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Koruma sınıfı |  | / III

A)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Aydınlatılan nesnelerin renkleri bozulmuş olarak görünebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.