# Technische gegevens

Acculamp |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominale spanning | V= | 18
Max. nominaal opgenomen vermogen | W | 21
Brandduur, ca. | min/Ah | 50
Totale lichtstroom max. | lm | 1900
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikA) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Isolatieklasse |  | / III

A)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

De kleurweergave van de verlichte objecten kan vervalst worden.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.