# Caractéristiques ‌techniques

Lampe sans-fil |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Référence |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tension nominale | V= | 18
Puissance absorbée nominale maxi | W | 21
Durée d’éclairage approx. | min/Ah | 50
Luminosité totale, maxi | lm | 1 900
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationA) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Accus recommandés |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Indice de protection |  | / III

A)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

La couleur de l’objet éclairé peut varier de la couleur d’origine.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.