# 제품 사양

충전 랜턴 |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
품번 |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
정격 전압 | V= | 18
최대 정격 소비 전력 | W | 21
조명 시간, 약 | min/Ah | 50
전체 광속, 최대 | lm | 1 900
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시A) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
권장 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
보호 등급 |  | / III

A)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

조명을 받은 개체는 컬러가 다르게 보일 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.