# Технически данни

Акумулаторна лампа |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинално напрежение | V= | 18
Макс. номинална мощност | W | 21
Продължителност на светене, прибл. | min/Ah | 50
Общ светлинен ток, макс. | lm | 1 900
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаA) и при съхранение | °C | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Клас на защита |  | / III

A)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Цветовете на осветените обекти могат да изглеждат различни от истинските.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.