# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық фонарь |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номиналды кернеу | B= | 18
Макс. номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 21
Жарықтандыру ұзақтығы, шам. | мин/A-сағ | 50
Жалпы жарық ағыны, макс. | лм | 1900
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіA) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Қорғаныс класы |  | /III

A)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Жарықтандырылған нысандардың түстері басқаша болуы мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.