# Tekniset tiedot

Akkuvalaisin |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nimellinen jännite | V= | 18
Suurin nimellisottoteho | W | 21
Valaisuaika, n. | min/Ah | 50
Kokonaisvalovirta, maks. | lm | 1 900
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen yhteydessä | °C | 0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäA) ja säilytyksessä | °C | –20 ... +50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Suojausluokka |  | / III

A)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Valaistujen esineiden värit saattavat näkyä vääristyneinä.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.