# Kasutuselevõtt

##

Tõmmake tugijalg (5) ettevaatlikult välja ja asetage akuvalgusti põrandale. Veenduge, et see on stabiilses asendis.

##

Statiivi kinnituskoha (7) abil saate kruvida lambi statiivile.

Ühendage valgusti tugevalt statiiviga. Kontrollige, et valgusti ei saaks lahti pääseda ja/või alla kukkuda.

Veenduge, et statiiv on stabiilses asendis.

##

Lambipea (4) on kinnitatud kandekäepideme (8) külge. Lambipead saab kandekäepideme abil seada viide asendisse.

##

Akulambi sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitile (1).

Akulambi väljalülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitit (1).

##

Vajutage lülitile (sisse/välja) (1) korraks, et lülitada akulampi maksimaalsele heledusele. Heleduse kohandamiseks 2 astmes vajutage lülitile (sisse/välja) (1), kuni soovitud heledus on saavutatud.

##

Lubatud töötemperatuuri ületamisel lülitub akuvalgusti välja. Laske akuvalgustil jahtuda ja lülitage akuvalgusti uuesti sisse.