# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis prožektorius |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Maks. nominali naudojamoji galia | W | 21
Švietimo trukmė apie | min/Ah | 50
Maks. bendra šviesos srovė | Im | 1 900
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantA) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Apsaugos klasė |  | / III

A)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Apšviestų objektų spalvos gali pakisti.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.