# البيانات الفنية

المصباح المزود بمركم |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
أقصى قدرة دخل اسمية | واط | 21
مدة الإضاءة التقريبية | دقيقة/أمبير ساعة | 50
إجمالي تدفق الضوء، بحد أقصى | لومن | ‎1900
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلA) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | ‎GBA 18V... ‎ProCORE18V..‎.‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎
فئة الحماية |  | /III‏

A)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد يختلف الانعكاس اللوني للأجسام المضاءة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.