# Технические данные

Аккумулятор-ный фонарь |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Макс. ном. потребляемая мощность | Вт | 21
Время работы, ок. | мин./А·час. | 50
Суммарный световой поток, макс. | лм | 1 900
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииA) и во время хранения | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Класс защиты |  | / III

A)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Воспроизведение цвета подсвечиваемых объектов может быть искажено.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.