# Műszaki adatok

Akkumulátoros lámpa |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 18
max. névleges felvett teljesítmény | W | 21
Világítási időtartam, kb. | perc/Ah | 50
Teljes fényáram, max. | lm | 1900
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás soránA) | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Érintésvédelmi osztály |  | / III

A)

  < 0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

A megvilágított tárgyak színvisszadása hamis lehet.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.