# Tehnički podaci

Akumulatorska svjetiljka |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nazivni napon | V= | 18
Maks. nazivna primljena snaga | W | 21
Vrijeme rada cca. | min/Ah | 50
Ukupni svjetlosni tok, maks. | lm | 1 900
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduA) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Klasa zaštite |  | / III

A)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Prikaz boja osvijetljenih objekata može biti pogrešan.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.