# Tehniskie parametri

Akumulatora apgaismošanas lampa |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V= | 18
maks. nominālā ieejas jauda | W | 21
Apgaismošanas ilgums, apt. | min/Ah | 50
Maks. kopējā gaismas plūsma | lm | 1900
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides gaisa temperatūra darbības laikāA) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Elektroaizsardzības klase |  | /III

A)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Apgaismojamo objektu krāsu atdeve var būt izmainīta.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.