# Tehnični podatki

Akumulatorska svetilka |  | GLI 18V-1900
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎‎3 601 D46 4..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nazivna napetost | V= | 18
Najv. nazivna moč | W | 21
Čas uporabe, pribl. | min/Ah | 50
Najv. skupna svetilnost | lm | 1 900
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemA) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Razred zaščite |  | / III

A)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Barva osvetljenih predmetov je lahko popačena.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.