# Uvedení do provozu

##

Opatrně vyklopte patku (5) a postavte akumulátorovou svítilnu na zem. Dbejte na bezpečné postavení.

##

Pomocí stativového závitu (7) můžete svítilnu našroubovat na stativ.

Spojte svítilnu pevně se stativem. Zajistěte, aby se svítilna nemohla uvolnit a/nebo nemohla spadnout.

Dbejte na bezpečné postavení stativu.

##

Hlava svítilny (4) je upevněná na transportní rukojeti (8) . Hlavu svítilny lze pomocí transportní rukojeti nastavit do pěti poloh.

##

Pro zapnutí akumulátorové svítilny stiskněte vypínač (1).

Pro vypnutí akumulátorové svítilny znovu stiskněte vypínač (1).

##

Pro zapnutí akumulátorové svítilny s maximálním jasem krátce stiskněte vypínač (1). Pro přizpůsobení jasu ve 2 stupních držte stisknutý vypínač (1), dokud není dosaženo požadovaného jasu.

##

Při překročení přípustné provozní teploty se akumulátorová svítilna vypne. Nechte akumulátorovou svítilnu vychladnout a znovu ji zapněte.