# Akünün yerleştirilmesi

Akü kapağı kilidini (2) açın ve akü kapağını (3) kaldırın.

Şarj edilmiş aküyü (14) fener başına (4) hissedilir biçimde kavrama yapıncaya ve fener başı (4) ile aynı hizaya gelinceye kadar yerleştirin.

Akü kapağını (3) kapatın ve sonra akü kapağı kilidini (2) kilitleyin.

- Akü kapağını kapatırken lastik ucun yerine doğru biçimde oturmasına dikkat edin. Aksi takdirde toza ve püskürme suyuna karşı korunma sağlanamaz.