# Dati tecnici

Torcia a batteria |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensione nominale | V= | 18
Potenza assorbita nominale, max. | W | 23
Durata dell’illuminazioneA), circa | min/Ah | 44
Flusso luminoso totale, max. | lm | 2.200
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) e in caso di magazzinaggio | °C | −20 ... +50
Pila a bottone | V Tipo | 3 CR 2032
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8,0 Ah)
Caricabatterie consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Classe di protezione |  | / III
Grado di protezioneC) |  | IP64
Trasferimento dati
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Raggio d’azione del segnaleE) | m | 15
Campo di frequenza di esercizio | MHz | 2.402–2.480
Potenza di trasmissione max. | mW | < 2

A)

  a massima luminosità, incl. autonomia residua in modalità attenuata

B)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

C)

  Vale esclusivamente a coperchio vano batteria chiuso e bloccato

D)

  I dispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.1) e dovranno supportare il Generic Access Profile (GAP).

E)

  In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione può variare notevolmente. All’interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), il raggio d’azione del Bluetooth® può risultare molto inferiore.

La riproduzione a colori degli oggetti illuminati può subire alterazioni.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.

Requisiti di sistema
Dispositivo mobile (smart device)A) | Android, iOS

A)

  I requisiti minimi di sistema si trovano nell'App Store del dispositivo mobile (ad es. Google Play Store o Apple App Store).