# Datos técnicos

Lámpara ACCU |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensión nominal | V= | 18
máx. potencia nominal de entrada | W | 23
Tiempo de iluminaciónA), aprox. | min/Ah | 44
Flujo luminoso total, máx. | lm | 2200
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoB) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Pila en forma de botón | V Tipo | 3 CR 2032
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V... (máx. 8,0 Ah)
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Clase de protección |  | / III
Grado de protecciónC) |  | IP64
Transmisión de datos
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Alcance de señalE) | m | 15
Margen de frecuencias de funcionamiento | MHz | 2402–2480
Potencia de emisión máx. | mW | < 2

A)

  con la máxima luminosidad incluido el tiempo restante en modo atenuado

B)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

C)

  sólo corresponde con cubierta del acumulador cerrada y bloqueada

D)

  Los aparatos finales móviles deben ser compatibles con aparatos Bluetooth®-Low-Energy (versión 4.1) y asistir el Generic Access Profile (GAP).

E)

  El alcance puede variar fuertemente según las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y por barreras metálicas (p. ej. paredes, estanterías, maletas, etc.), el alcance del Bluetooth® puede ser menor.

La reproducción de color del objeto iluminado puede alterarse.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.

Requisitos del sistema
Aparato final móvil (tablet, teléfono inteligente)A) | Android, iOS

A)

  Los requisitos mínimos del sistema se encuentran en el App Store de su aparato final móvil (p.ej., Google Play Store o Apple App Store).