# Dane techniczne

Lampa akumulatorowa |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Maks. moc nominalna | W | 23
Czas świeceniaA), ok. | min/Ah | 44
Całkowity strumień świetlny, maks. | lm | 2200
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Bateria okrągła | V Typ | 3 CR 2032
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah)
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Klasa ochrony |  | / III
Stopień ochronyC) |  | IP64
Transmisja danych
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Zasięg sygnałuE) | m | 15
Zakres częstotliwości pracy | MHz | 2402–2480
Maks. moc nadawania | mW | < 2

A)

  przy maksymalnej jasności wraz z końcowym czasem pracy w trybie ściemnienia

B)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

C)

  tylko przy zamkniętej i zablokowanej pokrywie akumulatora

D)

  Urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z urządzeniami Bluetooth® Low Energy (wersja 4.1), a także obsługiwać profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].

E)

  Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku barier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp.) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.

Możliwe jest zafałszowanie odwzorowania kolorów oświetlanych obiektów.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

Wymagania systemowe
Urządzenie mobilne (tablet, smartfon)A) | Android, iOS

A)

  Minimalne wymagania systemowe są podane w sklepie z aplikacjami Państwa urządzenia mobilnego (np. Google Play Store lub Apple App Store).