# إرشادات العمل

قبل انطفاء المصباح المزود بمركم نتيجة فراغ شحنة البطارية بمدة قصيرة، يومض المصباح ثلاث مرات، ويضيء بشدة إضاءة منخفضة.

قبيل انطفاء المصباح المزود بمركم بسبب نظام التحكم في الوقت يومض المصباح خمس مرات.

يمكن مواءمة نظام التحكم في الوقت عن طريق التطبيق انظر التحكم من خلال التطبيق.

## الأخطاء – الأسباب والعلاج

السبب | العلاج
--- | ---
لا يمكن إنشاء اتصال Bluetooth®‎ بالمصباح العامل بمركم.
المصباح العامل بمركم لا يرسل إشارة Bluetooth®‎. | اخلع البطارية القرصية (11) والمركم (14) لمدة 10 ثوان.
تعذر استخدام المصباح العامل بمركم عن طريق Bluetooth®‎ بالرغم تركيب المركم في حالة مشحونة.
موديول Bluetooth®‎ غير مفعل. | اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (1) إلى أن يمكن استخدام مصباح المركم عن طريق Bluetooth®‎.
تعذر تشغيل المصباح العامل بمركم بعد الشحن اللاسلكي.
يجب تهيئة المركم القابل للشحن الحثي مرة أخرى. | اخلع المركم (14) لمدة 10 ثوان.
رقم PIN لاتصال Bluetooth®‎ لا يعمل.
يجب إعادة ضبط رقم PIN إلى أوضاع ضبط المصنع. | اخلع البطارية القرصية (11) والمركم (14) لمدة 10 ثوان.