# Caractéristiques ‌techniques

Lampe sans-fil |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Référence |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tension nominale | V= | 18
Puissance absorbée nominale maxi | W | 23
AutonomieA), approx. | min/Ah | 44
Luminosité totale, maxi | lm | 2 200
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Pile bouton | V Type | 3 CR 2032
Accus recommandés |  | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8,0 Ah)
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Indice de protection |  | / III
Indice de protectionC) |  | IP64
Transmission de données
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Portée du signalE) | m | 15
Plage de fréquences de fonctionnement | MHz | 2 402–2 480
Puissance d’émission maxi | mW | < 2

A)

  En cas de luminosité maximale, y compris autonomie restante en mode gradation

B)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

C)

  Seulement valable quand le couvre-accu est fermé et verrouillé

D)

  Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie Bluetooth® Low Energy (version 4.1) et prendre en charge le profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].

E)

  La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.

La couleur de l’objet éclairé peut varier de la couleur d’origine.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

Prérequis système
Périphérique mobile (tablette, smartphone)A) | Android, iOS

A)

  Vous trouverez les prérequis système minimum sur la plateforme d’applications de votre périphérique mobile (par ex. Google Play Store ou Apple App Store).