# بدء التشغيل

##

قم بفرد قدم الارتكاز (5) بحرص، وضع المصباح المزود بمركم على الأرض. احرص على ثبات المصباح.

##

يمكن بواسطة حاضن الحامل ثلاثي القوائم (7) ربط المصباح العامل بمركم في الحامل ثلاثي القوائم.

أحكم ربط اللولب 5/8 بوصة. تأكد من ثبات الحامل ثلاثي القوائم بشكل آمن.

##

رأس المصباح (4) مثبتة على مقبض الحمل (8). يمكن ضبط رأس المصباح على خمسة أوضاع باستخدام مقبض الحمل.

##

لغرض تشغيل المصباح المزود بمركم، اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف (1).

لغرض إطفاء المصباح المزود بمركم اضغط مفتاح التشغيل والإطفاء (1) مجددا.

##

اضغط لفترة قصيرة على مفتاح التشغيل والإطفاء (1) لتشغيل المصباح المزود بمركم بأقصى إضاءة ممكنة. لضبط شدة الإضاءة على درجتين احتفظ بمفتاح التشغيل/الإطفاء (1) مضغوطا إلى أن يتم الوصول إلى شدة الإضاءة المرغوبة.

##

إذا ﺗم تجاوز درﺟﺔ ﺣرارة التشغيل اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ، فسيتم تخفيض شدة الإضاءة أوﻻً، بعدها قد يتم إطفاء المصباح المزود بمركم لحمايته عند الضرورة. انتظر إلی أن يبرد المصباح المزود بمركم، ثم شغله مرة أخری.

##

- احرص أثناء الخلع على عدم إحداث أضرار بدرج البطارية (12).

- احرص على أن يشير القطب الموجب للبطارية القرصية إلى أعلى.

قبل انتهاء شحنة البطارية القرصية (11) بالكامل، يظهر تحذير في التطبيق.

لتغيير البطارية القرصية (11)، قم بفك قفل غطاء المركم (2) ثم افتح غطاء المركم (3).

قم بفك لولب غطاء حجرة البطاريات (9) وخلع غطاء حجرة البطاريات (10).

أخرج البطارية القرصية الفارغة وقم بتركيب بطارية قرصية جديدة.

أغلق غطاء حجرة البطاريات مرة أخرى باستخدام اللولب.