# Nasazení akumulátoru

Povolte aretaci krytu akumulátoru (2) a odklopte kryt akumulátoru (3).

Nasaďte nabitý akumulátor (14) do hlavy svítilny (4) tak, aby citelně zaskočil a byl zarovnaný s hlavou svítilny (4).

Zavřete kryt akumulátoru (3) a poté zajistěte aretaci krytu akumulátoru (2).

- Při zavírání krytu akumulátoru dbejte na správnou polohu gumové manžety. V opačném případě není zaručena ochrana proti prachu a stříkající vodě.