# A gombelem üzembevétele (lásd a A ábrát)

Az első üzembevételhez távolítsa el a (11) gombelem és a gombelem érintkező közötti elválasztó fóliát.

Ahhoz, hogy a mobil végberendezés az akkumulátor-lámpát egy abba behelyezett (14) akkumulátor nélkül is felismerje, az akkumulátor-lámpa egy gombelemmel van felszerelve.

Oldja ki az akkumulátor-fedél (2) reteszelését és hajtsa fel a (3) akkumulátor-fedelet.

Lazítsa ki az akkumulátorfiókfedél (9) csavarját és vegye le a (10) akkumulátorfiókfedelet.

Távolítsa el a gombelem érintkezőjéről a fóliát, majd ismét zárja le a csavarral az akkumulátorfiókfedelet.