# Mise en service de la pile bouton (voir figure A)

Avant la première utilisation, retirez l’isolant placé entre la pile bouton (11) et le contact électrique de la pile.

Pour que la lampe sans-fil puisse être pilotée depuis un périphérique mobile même en l’absence d’accu (14), elle a été dotée d’une pile bouton.

Déverrouillez le couvre-accu (2) et rabattez le couvre-accu (3) vers l’arrière pour libérer l’accu.

Dévissez la vis (9) et retirez le cache du compartiment à pile (10).

Retirez l’isolant placé entre le contact et la pile bouton et refermez le cache avec la vis.