# Mise en marche

##

Sortez avec précaution le pied (5) et posez la lampe sans-fil sur le sol. Veillez à une bonne stabilité.

##

Le raccord de trépied (7) permet de visser la lampe sans-fil sur un trépied.

Serrez la vis 5/8". Veillez à une bonne stabilité du trépied.

##

La tête de lampe (4) est fixée à la poignée (8). La tête de lampe peut être réglée dans cinq positions à l’aide de la poignée.

##

Pour mettre en marche la lampe sans-fil, appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1).

Pour arrêter la lampe sans-fil, appuyez à nouveau sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1).

##

Pour allumer la lampe sans-fil avec la luminosité maximale, appuyez brièvement sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1). Pour modifier la luminosité (réglable dans 2 positions), maintenez l’interrupteur Marche/Arrêt (1) actionné jusqu’à obtenir la luminosité souhaitée.

##

Lorsque la température de fonctionnement maximale admissible est dépassée, la luminosité est dans un premier temps réduite. Si cela ne suffit pas, la lampe sans-fil est arrêtée complètement afin de la protéger. Laissez refroidir la lampe sans-fil et remettez-la en marche.

##

- Veillez lors du retrait à ne pas endommager le compartiment à pile (12).

- Insérez la pile avec le pôle (+) orienté vers le haut.

Un message d’avertissement signale sur l’application mobile quand la pile bouton (11) arrive en fin de vie.

Pour remplacer la pile bouton (11), libérez le verrouillage (2) et retirez le couvre-accu (3).

Dévissez la vis (9) et retirez le cache du compartiment à pile (10).

Retirez la pile bouton vide et insérez une nouvelle pile bouton.

Revissez le cache du compartiment à pile.