# Technische Daten

Akku-Leuchte |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nennspannung | V= | 18
max. Nennaufnahmeleistung | W | 23
LeuchtdauerA), ca. | min/Ah | 44
Gesamtlichtstrom, max. | lm | 2200
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50
Knopfzelle | V Typ | 3 CR 2032
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8,0 Ah)
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Schutzklasse |  | /III
SchutzartC) |  | IP64
Datenübertragung
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
SignalreichweiteE) | m | 15
Betriebsfrequenzbereich | MHz | 2402−2480
Sendeleistung max. | mW | < 2

A)

  bei maximaler Helligkeit inkl. Restlaufzeit im gedimmten Modus

B)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

C)

  nur zutreffend bei geschlossener und arretierter Akku-Abdeckung

D)

  Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.

E)

  Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.

Die Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte kann verfälscht werden.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.

Systemvoraussetzungen
Mobiles Endgerät (Tablet, Smartphone)A) | Android, iOS

A)

  Minimale Systemvoraussetzungen finden Sie im App Store Ihres mobilen Endgerätes (z.B. Google Play Store oder Apple App Store).