# Совети при работењето

Кратко пред да се исклучи батериската светилка поради празна батерија, таа трепнува три пати и светне со намалена осветленост.

Кратко пред да се исклучи батериското светло поради временска контрола, светка пет пати.

Временската контрола може да ја прилагодите преку апликацијата види Управување преку апликацијата.

## Дефект - Причини и помош

Причина | Помош
--- | ---
Не може да се воспостави Bluetooth®-поврзување со батериската светилка.
Батериската светилка не испраќа Bluetooth®-сигнал. | Извадете ги за 10 секунди копчестата батерија (11) и батеријата (14).
Светлото на батеријата не се користи преку Bluetooth® и покрај вметнатата и наполнетата батерија.
Bluetooth®-модулот не е активиран. | Притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување неколку пати (1), сè додека батериската светилка не се користи преку Bluetooth®.
Батериската светилка не се вклучува по безжичното полнење.
Индукциската батерија мора одново да се активира. | Извадете ја 10 секунди батеријата (14).
PIN-от на Bluetooth®-поврзувањето не функционира.
PIN-от мора да се ресетира на фабрички поставки. | Извадете ги за 10 секунди копчестата батерија (11) и батеријата (14).