# Pracovní pokyny

Krátce předtím než se akumulátorová svítilna vypne kvůli vybitému akumulátoru, třikrát zabliká a svítí s polovičním jasem.

Než se akumulátorová svítilna kvůli časovému řízení vypne, pětkrát zabliká.

Časové řízení můžete nastavit pomocí aplikace viz Ovládání pomocí aplikace.

## Závady – příčiny a odstranění

Příčina | Odstranění
--- | ---
S akumulátorovou svítilnou nelze navázat spojení přes Bluetooth®.
Akumulátorová svítilna nevysílá signál Bluetooth®. | Vyjměte na 10 sekund knoflíkovou baterii (11) a akumulátor (14).
Akumulátorovou svítilnu nelze ovládat prostřednictvím Bluetooth®, přestože je nasazený nabitý akumulátor.
Modul Bluetooth® není aktivovaný. | Stiskněte opakovaně vypínač (1), dokud nebude možné akumulátorovou svítilnu ovládat prostřednictvím Bluetooth®.
Akumulátorovou svítilnu nelze po bezdrátovém nabíjení zapnout.
Indukčně nabíjecí akumulátor se musí znovu inicializovat. | Vyjměte na 10 sekund akumulátor (14).
Nefunguje PIN pro spojení přes Bluetooth®.
Je nutné resetovat PIN na tovární nastavení. | Vyjměte na 10 sekund knoflíkovou baterii (11) a akumulátor (14).