# Akumuliatoriaus įdėjimas

Atfiksuokite akumuliatoriaus gaubto fiksatorių (2) ir atidenkite akumuliatoriaus gaubtą (3).

Įkrautą akumuliatorių (14) stumkite į prožektoriaus galvutę (4), kol pajusite, kad jis užsifiksavo ir prigludo prie prožektoriaus galvutės (4).

Uždenkite akumuliatoriaus gaubtą (3), o tada užfiksuokite akumuliatoriaus gaubto fiksatorių (2).

- Uždarydami akumuliatoriaus gaubtą stebėkite, ar tinkamoje padėtyje yra guminė juostelė. Priešingu atveju nebus užtikrinta apsauga nuo dulkių ir tyškančio vandens.