# Технічні дані

Акумуляторний ліхтар |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Ном. напруга | В= | 18
Макс. номінальна споживана потужність | Вт | 23
Тривалість світінняA), прибл. | хв./А год. | 44
Загальний світловий потік, макс. | лм | 2 200
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїB) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Мініатюрний елемент живлення | В Тип | 3 CR 2032
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V... (макс. 8,0 Ач)
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Клас захисту |  | / III
Ступінь захистуC) |  | IP64
Передача даних
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Дальність сигналуE) | м | 15
Робочий діапазон частот | МГц | 2 402–2 480
Потужність передачі макс. | мВт | < 2

A)

  за максимальної яскравості, вкл. залишок часу у приглушеному режимі

B)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

C)

  стосується лише випадків, коли кришка акумуляторної батареї закрита і зафіксована

D)

  Мобільні термінали повинні бути сумісні з пристроями Bluetooth® з низьким енергоспоживанням (версія 4.1) і повинні підтримувати стандарт Generic Access Profile (GAP).

E)

  Дальність сигналу може значно відрізнятися залежно від зовнішніх умов, включаючи використовувані приймачі. Всередині закритих приміщень і крізь металеві перешкоди (напр., стіни, полиці, чохли тощо) дальність проходження сигналу Bluetooth® може значно скорочуватись.

Відтворення кольорів освітлених об'єктів може бути спотворене.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.

Системні вимоги
Мобільний кінцевий пристрій (планшет, смартфон)A) | Android, iOS

A)

  Мінімальні системні вимоги можна подивитися у App Store Вашого мобільного пристрою (напр., Google Play Store або Apple App Store).