# Пускане в експлоатация

##

Внимателно разгънете стойката (5) и поставете акумулаторната лампа на пода. Внимавайте за сигурно положение.

##

С гнездото (7) можете да монтирате акумулаторната лампа към статив.

Затегнете добре винта с резба 5/8". Внимавайте за сигурното поставяне на статива.

##

Светлинната глава (4) е закрепена върху дръжката за носене (8). Светлинната глава може да се настройва на пет позиции с помощта на дръжката за носене.

##

Натиснете за включване на акумулаторната лампа пусковия прекъсвач (1).

За да изключите акумулаторната лампа натиснете пусковия прекъсвач (1) повторно.

##

Натиснете краткотрайно пусковия прекъсвач (1), за да включите акумулаторната лампа с максимална яркост. За регулиране на яркостта на две степени задръжте натиснат пусковия прекъсвач (1) до достигане на желаната яркост.

##

При превишаване на допустимата работна температура първо се намалява яркостта, преди акумулаторната лампа да се изключи за защита. Изчакайте акумулаторната лампа да се охлади и я включете след това.

##

- При изваждане на батерията внимавайте да не повредите гнездото за батерията (12).

- При поставяне внимавайте положителният полюс на батерията да е нагоре.

Преди бутонната батерия (11) да се изтощи напълно в приложението се получава съответно предупреждение.

За да смените бутонната батерия (11), освободете заключващия механизъм (2) на капака и отворете капака (3).

За отваряне на гнездото за батерии развийте винта (9) и извадете капака (10).

Извадете изхабената бутонна батерия и поставете нова.

Затворете капака на гнездото за батерията отново с винта.