# مبين حالة شحن المركم

ملحوظة: ليست كل أنواع المراكم تحتوي على مبين حالة شحن.

تشير مصابيح الدايود الخضراء الخاصة بمبين حالة شحن المركم إلى حالة شحن المركم. لأسباب تتعلق بالسلامة فإنه لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن إلا والمصباح العامل بمركم مطفأ.

اضغط على زر مبين حالة الشحن أو لعرض حالة الشحن. يمكن هذا أيضا والمركم مخرج.

إذا لم يضئ أي مصباح دايود بعد الضغط على زر مبين حالة الشحن، فهذا يعني أن المركم تالف ويجب تغييره.

## نوع المركم  ‎‎GBA 18V...‎‎‎‎‎‎‎‎

لمبة LED‏ | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 3× أخضر | 60–100 %
ضوء مستمر 2× أخضر | 30–60 %
ضوء مستمر 1× أخضر | 5–30 %
ضوء وماض 1× أخضر | 0–5 %

## نوع المركم  ‎‎ProCORE18V...‎‎‎‎‎‎‎‎

لمبة LED‏ | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 5× أخضر | 80–100 %
ضوء مستمر 4× أخضر | 60–80 %
ضوء مستمر 3× أخضر | 40–60 %
ضوء مستمر 2× أخضر | 20–40 %
ضوء مستمر 1× أخضر | 5–20 %
ضوء وماض 1× أخضر | 0–5 %