# Указания за работа

Малко преди акумулаторната лампа да се изключи поради празна акумулаторна батерия, тя премигва три пъти и светва с намалена яркост.

Малко преди да се изключи лампичката на акумулаторната батерия заради времевото управление, тя мига пет пъти.

Времевото управление можете да адаптирате през приложението вж. Управление през приложението.

## Грешки – Причини за възникване и начини за отстраняване

Причина | Помощ
--- | ---
Не може да бъде изградена Bluetooth® връзка към акумулаторната лампа.
Акумулаторната лампа не излъчва Bluetooth® сигнал. | Свалете за 10 секунди бутонната батерия (11) и акумулаторната батерия (14).
Акумулаторната лампа не може да се използва въпреки поставена и заредена акумулаторна батерия през Bluetooth®.
Bluetooth® модулът не е активиран. | Натиснете многократно пусковия прекъсвач (1), докато акумулаторната лампа не може да се управлява през Bluetooth®.
Акумулаторната лампа не може да се включи след безкабелно зареждане.
Индуктивно заредената акумулаторна батерия трябва да бъде инициализирана повторно. | Извадете за 10 секунди акумулаторната батерия (14).
PIN на Bluetooth® свързването не функционира.
PIN трябва да се зададе до заводска настройка. | Свалете за 10 секунди бутонната батерия (11) и акумулаторната батерия (14).