# Puesta en marcha

##

Despliegue cuidadosamente el pie (5) y coloque la lámpara ACCU en el piso. Preste atención a un emplazamiento seguro.

##

Con la fijación para trípode (7) puede atornillar la lámpara ACCU sobre el trípode.

Apriete firmemente el tornillo de 5/8". Preste atención a un montaje seguro del trípode.

##

El cabezal de la lámpara (4) está afirmada en el asa de transporte (8). El cabezal de la lámpara se puede ajustar en cinco posiciones utilizando el asa de transporte.

##

Para la puesta en servicio de la lámpara ACCU, presione el interruptor de conexión/desconexión (1).

Para desconectar la lámpara ACCU, presione de nuevo el interruptor de conexión/desconexión (1).

##

Presione brevemente el interruptor de conexión/desconexión (1), para conectar la lámpara ACCU con la máxima luminosidad. Para adaptar la intensidad luminosa en 2 escalones, mantenga oprimido el interruptor de conexión/desconexión (1), hasta que se haya alcanzado la intensidad luminosa deseada.

##

Al sobrepasar la temperatura de servicio admisible se reduce primero la luminosidad, antes de que la lámpara ACCU se apague para su protección. Espere a que la lámpara ACCU se enfríe antes de conectarla de nuevo.

##

- En la extracción, observe a que no se dañe el compartimento de pilas (12).

- Preste atención, a que el polo positivo de la pila en forma de botón se encuentre arriba.

Antes que se consuma completamente la pila en forma de botón (11), se indica una advertencia en la App.

Para cambiar la pila en forma de botón (11), suelte la retención de la cubierta del acumulador (2) y abra la cubierta del acumulador (3).

Suelte el tornillo de la tapa del compartimiento de la pila (9) y quite la tapa del compartimiento de la pila (10).

Extraiga la pila en forma de botón vacía y coloque una nueva pila en forma de botón.

Cierre de nuevo la tapa del compartimiento de la pila con el tornillo.