# Tekniske data

Akku-lampe |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominel spænding | V= | 18
Maks. nominel optagen effekt | W | 23
LysvarighedA), ca. | min/Ah | 44
Samlet lysstrøm, maks. | lm | 2200
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftB) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Knapcellebatteri | V Type | 3 CR 2032
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah)
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Beskyttelsesklasse |  | /III
KapslingsklasseC) |  | IP64
Dataoverførsel
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
SignalrækkeviddeE) | m | 15
Driftsfrekvensområde | MHz | 2402-2480
Sendeeffekt maks. | mW | < 2

A)

  ved maksimal lysstyrke inkl. restdriftstid i dæmpet tilstand

B)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

C)

  kun gældende ved lukket og låst akku-afdækning

D)

  De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.1) og understøtte Generic Access Profile (GAP).

E)

  Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.

Farvegengivelsen af de belyste genstande kan være forvrænget.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.

Systemfkrav
Mobil enhed (tablet, smartphone)A) | Android, iOS

A)

  Minimumsystemkravene finder du i appbutikken på din mobile enhed (f.eks. Google Play Store eller Apple App Store).