# Instrucciones para la ‌operación

Poco antes de que la lámpara ACCU se apague debido a un acumulador vacío, parpadea tres veces y luce con una luminosidad reducida.

Poco antes de que la luz del acumulador se apague en virtud al control de tiempo, parpadea cinco veces.

Puede ajustar el control de tiempo a través de la App ver Control vía App.

## Fallos – Causas y remedio

Causa | Remedio
--- | ---
No se puede establecer una conexión Bluetooth® hacia la lámpara ACCU.
La lámpara ACCU no emite una señal Bluetooth®. | Retire durante 10 segundos la pila en forma de botón (11) y el acumulador (14).
La lámpara ACCU no se deja operar por medio de Bluetooth® a pesar de estar colocado y cargado el acumulador.
El módulo Bluetooth® no está activado. | Presione varias veces el interruptor de conexión/desconexión (1), hasta que la lámpara ACCU se pueda operar a través de Bluetooth®.
La lámpara ACCU no se deja conectar tras una carga inalámbrica.
El acumulador cargable por inducción se debe inicializar de nuevo. | Saque durante 10 segundos el acumulador (14).
El PIN de la conexión Bluetooth® no funciona.
El PIN debe reponerse a la configuración de fábrica. | Retire durante 10 segundos la pila en forma de botón (11) y el acumulador (14).